|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测站名 | 杨庄水厂监测点 | 水样类型 | 出厂水 | 采样地点 | 杨庄水厂采样点 |
| 采样环境 | 正常环境 | 采样时间 | 2017-09-19 15:04:00 | 采样人员 | 刘霞 |
| 检验方式 | 化学检验 | 检验时间 | 2017-09-19 15:04:00 | 检验机构 | 全体人员 |
| 采样点名称 | 杨庄水厂 | 所属单位 | 泰兴市杨庄水厂 | 所属水司 | 泰州市泰兴市自来水公司 |
| 批准人员 | 杨兴华 | 消毒方式 | 氯气 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 浑浊度 | NTU | ≤1.00  水源与净水技术条件限制时为3 | =0.35 |
| 2 | 色度 | 度 | ≤15.00 | ≤5 |
| 3 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 |  |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 |  |
| 5 | 余氯 | mg/L |  | =0.5 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.00  水源限值，原水耗氧量>6mg/L时为≤5 | =1.3 |
| 7 | PH值 |  | ≥6.500且≤8.500 | =7.62 |
| 8 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100.00 | ≤10 |
| 9 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 |  |
| 10 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 |  |
| 11 | 日供水量 | 吨 |  | 153490 |